MONOFLO
Snap Box GmbH & Co. KG

Инструкция по  эксплуатации теплых матов Монофло

Напряжение 230В / 50 Гц
Потребляемая мощность: указана на каждом мате.
Материал: GFK(инновационный, современный материал, который предназначен для объектов, где особая важность уделяется защите поверхностей от коррозийных воздействий, в особых эксплуатационных средах, сильно подверженных воздействию химических веществ, низких и высоких температур Пластиковый настил незаменим так же в условиях, где имеется повышенная опасность от воздействия снега, льда, смазок и влаги.
[bookmark: _GoBack]Диэлектрические свойства и теплопроводность позволяют использовать этот тип покрытия для помещений с высокоточной электроникой на которую негативно влияет статическое электричество и колебания температур.
)
Датчик теплого мата, сопротивление 4,7 кОм при 20°С
Температура с контроллером №50805: от 20°С до 35°С
Температура эксплуатации: от 5°С до 40°С макс.
Рабочая нагрузка: 80 кг/м2
FL-переключатель: подключение является обязательным
Производитель: Monoflo Produktions GmbH & Co KG
 
Установка

Теплые маты могут использоваться только с контроллером Монофло №50805.

Маты должны быть защищены от острых предметов. Запрещается проделывать отверстия в матах. Маты нужно аккуратно уложить на все имеющиеся отверстия и не ровности.

Прежде чем вы подключите мат к питанию, подсоедините стальной металлорукав 1/2" в специальное отверстие на мате. Поместите прокладку между гайкой и фитингом. Не нужно сильно затягивать гайку иначе она может повредить прокладку. После этого металлорукав необходимо перекинуть через ограждение загона и надежно закрепить. Важно проложить кабель так, чтобы животные не смогли до него дотянуться. Как  только установка закончена, второй конец металлорукава нужно защитить от влаги при помощи кремниевого или подобного изолятора.

Установка электрических соединений должна быть произведена, как это показано на схеме прилагающаяся к контроллеру. Подсоединение должно быть сделано электриком.

Внимание: запрещается устанавливать дополнительные источники отопления при использовании теплых матов без контроллера.

При использовании теплых матов с контроллером возможно устанавливать дополнительные источники отопления. В этом случае необходимо обеспечить одинаковые температурные условия для всех матов, включая мат с датчиком.

Маты нельзя накрывать соломой или другим материалом, который будет задерживать тепло. 

Испорченные маты и провода необходимо немедленно ремонтировать. Для проведения ремонта необходимо вызывать электрика.





Инструкция по  эксплуатации контроллера №50805

Технические характеристики
Макс. мощность: 1800 Вт
Ток: 7,8 А
Класс защиты: IP45
Вес: 325 гр.
Температура: от 20°С до 35°С
Производитель: Monoflo Produktions GmbH & Co KG
Напряжение: 230V /  50Hz

Установка

Контроллер должен быть установлен на твердой и негорючей поверхности. Приложенные штепселя нужно надежно закрепить в соответствующих гнездах. Отверстия под гнезда можно просверливать по необходимости.

Все подключения должны быть сделаны, как показано на схеме, приложенной к контроллеру. Подсоединение должно быть сделано электриком.

Контроллер может выдавать температуру с 25°С с шагом в 5°С. Переключение производится нажатием кнопки «+».
При температуре 35°С нажатие кнопки «+» сбрасывает температуру до 0°С.

Испорченные контроллеры запрещается использовать. 
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